





**Technische gegevens**

**Afstand:** 92 mm

**Uitsparing:** 17 mm`
**krukgat:** 8 mm
**Doornmaat:** 35/40

**Voorplaat lengte:**  1790/1990 mm

**Voorplaattype:** U profiel

**Toepassingen:**

* Toegangscontrolesystemen

**Eigenschappen**

* Betrouwbaar, snel en sterk wegens twee parallelle kwaliteitsmotoren
* Permanente vergrendeling
* Bij stroomuitval vergrendelt het slot niet (vergrendeling gebeurt elektronisch)
* Geschikt voor toegangscontrolesystemen
* Toepasbaar i.c.m. draaideurautomaat
* Twee instelbare loopstandfuncties
* Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten
* Enkelzijdig gecontroleerde uitvoering geschikt voor brandvluchtwegen volgens NEN-EN 179
* Draairichting universeel

**Normen**
EN179, EN1125